**OA.26.2.4.2018**

**Załącznik Nr 1**

**Do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach:**

**Pozycja nr 1**

**pomieszczenie o n/w wymiarach- 10 pomieszczeń**

**Długość pomieszczenia - 5,70 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,66 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,50 m**

**Po 1 grzejniku (9 żeberek).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Okno szerokość 2,35m wys.1,60 m** |
| **Wejście 0,80 m** |
|  |  |

**Prace remontowe polegające na:**

1. Wymianie drzwi

1. demontaż drzwi i ościeżnic,
2. przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
3. montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,
2. malowanie ścian i sufitów,

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. drobne naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV wraz z olistwowaniem

Wykładzina imitacja drewna o wysokiej klasie ścieralności, jednowarstwowa, elastyczna antypoślizgowa.

**Pozycja 2.**

**pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie**

**Długość pomieszczenia - 5,45 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,74 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**2 grzejniki (18 żeberek).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |

**Prace remontowe polegające na:**

1. Wymianie drzwi

a)demontaż drzwi i ościeżnic,

b) przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

c) montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,
2. malowanie ścian i sufitów,

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. drobne naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV wraz z olistwowaniem

Wykładzina imitacja drewna o wysokiej klasie ścieralności, jednowarstwowa, elastyczna antypoślizgowa.

**Pozycja 3.**

**pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie**

**Długość pomieszczenia - 5,40 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,74 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**2 grzejniki (18 żeberek).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** | | |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **180cm** | **Drzwi przesuwne o długości 360 cm** | | |  |  | | | | | |

**Prace remontowe polegające na:**

1.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,
2. malowanie ścian i sufitów,

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

3. Malowanie grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położenie wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. drobne naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV wraz z olistwowaniem

Wykładzina imitacja drewna o wysokiej klasie ścieralności, jednowarstwowa, elastyczna antypoślizgowa.

**Pozycja 4.**

**Wymiana drzwi z pełnym wyciszeniem wraz z ościeżnicami w ilości 3 sztuk**

Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami **pomiędzy pokojami nr 13 i nr 14, nr 14 i nr 15, oraz pokojami nr 16 i nr 17.**

1. demontaż drzwi i ościeżnic,
2. przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
3. montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

* **Zabezpieczenie verticali w każdym pomieszczeniu,**
* **Zabezpieczenie wniesienie oraz wyniesienie sprzętu i mebli znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach,**
* **Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie remontu,**
* **Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,**
* **Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone,**