**OA.26.2.6.2018**

**Załącznik Nr 1**

**Do umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach:**

**Pozycja nr 1**

 **pomieszczenie o n/w wymiarach- 10 pomieszczeń**

**Długość pomieszczenia - 5,70 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,66 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,50 m**

**Po 1 grzejniku (9 żeberek).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Okno szerokość 2,35m wys.1,60 m** |
| **Wejście 0,80 m** |
|  |  |

**Prace remontowe polegające na:**

1. Wymianie drzwi

1. demontaż drzwi i ościeżnic,
2. przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
3. montaż drzwi wraz z ościeżnicami

**drzwi ilość 10 sztuk**: skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 27 dB. Ościeżnice regulowane. Firma Polskone, model inter- amber,

1. uzupełnienie w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:
* usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,
* położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego
1. dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV i wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa, imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

.

**Pozycja 2.**

**pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie**

**Długość pomieszczenia - 5,45 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,74 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**2 grzejniki (18 żeberek).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Prace remontowe polegające na:**

1. Wymianie drzwi

a)demontaż drzwi i ościeżnic,

b) przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

c) montaż drzwi wraz z ościeżnicami

**drzwi 1 sztuka** skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 27 dB. Ościeżnice regulowane. Firma Polskone, model inter- amber,

d) uzupełnienie w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

2.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:
* usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,
* położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego
1. dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowaniu grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położeniu wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV i wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa, imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

**Pozycja 3.**

**pomieszczenie o n/w wymiarach- 1 pomieszczenie**

**Długość pomieszczenia - 5,40 m**

**Szerokość pomieszczenia - 3,74 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**2 grzejniki (18 żeberek).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  | **Okno szerokość1m wys.1,5 m** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **180cm** |  **Drzwi przesuwne o długości 360 cm** |  |  |

**Prace remontowe polegające na:**

1.Malowaniu ścian i sufitów:

1. przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym:
* usunięcie warstwy starej farby ze ścian i sufitów do tynku,
* położenie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego
1. dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

3. Malowanie grzejników, rurek i parapetów:

1. przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:
2. oczyszczenie z nawarstwionej farby,
3. drobne poprawki
4. pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położenie wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

1. usunięcie starej wykładziny oraz demontaż listew przypodłogowych,
2. naprawy podłoża,
3. położenie wykładziny PCV i wymiana listew na nowe.

Wykładzina obiektowa, imitacja drewna w kolorze naturalnego dębu, grubość wykładziny 2,2mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, szerokość wykładziny 400 cm.

**Pozycja 4.**

**Wymiana drzwi z pełnym wyciszeniem wraz z ościeżnicami w ilości 3 sztuk**

Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami **pomiędzy pokojami nr 13 i nr 14, nr 14 i nr 15, oraz pokojami nr 16 i nr 17.**

1. demontaż drzwi i ościeżnic,
2. przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
3. montaż drzwi wraz z ościeżnicami

**drzwi ilość 3 sztuki** skrzydło drzwiowe dźwiękoizolacyjne typ A, płyta pełna+ uszczelka opadająca, Dąb 121, standard polski 080, wysokość standardowa, zawiasy typ K, ocynk srebrny K 221 WB srebrny, klasa 37 dB. Ościeżnice regulowane. Firma Polskone, model inter- amber,

**d)** uzupełnieniu w podłodze płytkami gresowymi otworów powstałych w wyniku demontażu ościeżnic.

* **Zabezpieczenie verticali w każdym pomieszczeniu,**
* **Zabezpieczenie wniesienie oraz wyniesienie sprzętu i mebli znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach,**
* **Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie remontu,**
* **Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,**
* **Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone,**
* **Prace będą wykonywane w PUP przy jego nieprzerwanej pracy- urząd niewyłączony z codziennego funkcjonowania.**