**OA.26.1.10.2019**

**Załącznik Nr 1**

**do zapytania ofertowego**

**szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i użytkowych wraz z wyposażeniem Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach”.**

**Pomieszczenie nr 1**

**Pomieszczenie o wymiarach:**

**Długość pomieszczenia 3,90 m**

**Szerokość pomieszczenia 3,65 m**

 **Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**grzejniki 2 szt. każdy po 10 żeber**

**Prace remontowe:**

* **glazura**
* Skucie glazury na ścianie o wymiarach: 1,50 m x1,50 m i 1,00 m x1,50 m,
* wyrównanie i przygotowaniu ściany pod położenie nowej glazury,
* położenie glazury na ścianach: powierzchnia 1,50 m x1,50 m i 1,00 m x1,50 m,

 rozmiar płytek 250 mm x 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

 fuga kolor szary

* **terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 3,90 m x3,65 m,
* wyrównanie i przygotowanie podłogi, tj. położenie warstwy wyrównawczej pod położenie nowej terakoty.
* położenie nowej terakoty w całym pomieszczeniu wraz z cokołami (wysokość cokołu 10 cm)

gres techniczny Producent Paradyż, 300 mm x 300 mm IOWA sól- pieprz mat.,

klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I ,fuga- kolor ciemny szary

* **przeróbka i zabudowa wod.- kan.**
* przeróbka kanalizacji 1,5 m,
* przeróbka hydrauliczna – podejście pod baterię sztorcową,

 tj. rozbiórka starej instalacji 1,5 m x2,wykonanie nowej instalacji 3m x2 (woda zimna i ciepła), ( rury wodne plastikowe zgrzewane)

* wymiana zaworów przelotowych na nowe
* zabudowa poziomów WOD- KAN na całej długości pomieszczenia oraz zabudowa WOD- KAN w narożniku 0,5 m x0,3 m płytami k-g na stelażach z profili aluminowych
* montaż 2 sztuk drzwiczek rewizyjnych
* **Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami**
* demontaż drzwi i ościeżnic stalowych,
* przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
* montaż drzwi wraz z ościeżnicami

 Drzwi pełne, 80 cm płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent Pol-skone. Kolor należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.

* **Malowanie ścian i sufitów**
* Zeskrobanie starej farby do tynku w całym pomieszczeniu
* położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej
* dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym pomieszczeniu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

* **Malowanie grzejników, pionów CO i podokienników**,
* przygotowanie grzejników, rurek i podokienników poprzez oczyszczenie z nawarstwionej farby,
* szpachlowanie podokienników betonowych w ilości 2 sztuk wymiary 1,20 m x 0,20 m
* malowanie pionów i poziomów CO: 2,25 m+ 2 x 1,80 m
* pomalowanie grzejników, i podokienników

Farba do kaloryferów pionów i poziomów CO i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

* **Montaż zlewozmywaka 2 komorowego z ociekaczem ,**

**zlew wpuszczany w blat, Producent: Deante TWSIT**

* **montaż baterii stojącej, producent: Armatura Kraków,**

**Bateria zlewozmywakowa stojąca, „Topaz”**

* **wymiana kratki wentylacyjnej na nową- kolor biały**
* **wymiana lampy na lampę ledową**
* **montaż włącznika i gniazdek**

**Pomieszczenie nr 2**

**pomieszczenie o wymiarach:**

**Długość pomieszczenia 540 cm**

**Szerokość pomieszczenia 375 cm**

**Wysokość pomieszczenia - 250 cm**

**grzejniki 2x 10 żeberek**

**Prace remontowe:**

* **Wyburzenie i postawienie ścianki z k-g (zielona)**
* Wyburzenie ściany o długości 2,65 m wysokość 2,50 m
* Budowa ścianki działowej 2,60 m + 0,75 m z płyty karton gips
* **terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 5,40m x 4,75 m
* wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)
* położenie nowej terakoty na powierzchni 5,40m x 4,75 m tj. w obydwu powstałych pomieszczeniach

gres techniczny Producent Paradyż, 300 mm x 300 mm IOWA sól- pieprz mat.,

klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I ,fuga- kolor ciemny szary

 (wysokość cokołu 10 cm w pomieszczaniu powstałym po postawieniu ścianki działowej)

* **glazura**
* skucie glazury w całym pomieszczeniu (1,15 m x 2,05 m),

(2,05m+3,70 m+ 2x2,70 m+ 4x1,30 m +2,75 m) 2,05 m- 0,80 m x1,20 m,

* wyrównaniu warstwy 0,35 m x 1,80 m,
* położenie nowej glazury, również na postawionej ściance w powstałej łazience 2,60 m + 0,75m do wysokości 2m

rozmiar płytek 250 mm x 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

 Fuga- kolor szary

* **przeróbka i zabudowa wod.- kan.**
* Zabudowa pionu kanalizacyjnego 0,70 m x 0,20 m.
* Zabudowa poziomu kanalizacyjnego 6x2x 4m
* montażu drzwiczek rewizyjnych
* doprowadzanie ciepłej wody (5,20 + 1m+0,6 m)2, zimnej wody 3+2x 0,60m pod podłogą
* **Biały montaż**
* Demontaż istniejącej umywalki i baterii,
* Montaż umywalki wraz z syfonem chromowanym

umywalka producent Koło , Idol 50 cmz otworem

* montaż baterii stojącej, Producent: Armatura Kraków, - Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca „SELEN”
* demontaż istniejących sedesów,
* montaż 2 nowych sedesów kompaktowych

Kompakt WC Koło Idol simple, odpływ poziomy , zestaw z deską, spłuczka z armaturą 3/6l

* podejścia po kompakty 2 szt.
* zawory do spłuczek 2 szt.
* **Malowanie ścian i sufitów**
* Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej,
* Dwukrotne Malowanie ścian nad glazurą wysokość 40 cm i dwukrotne malowanie sufitu,
* w drugim powstałym pomieszczeniu
* położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskie
* dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym pomieszczeniu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

* **Kratka wentylacyjna**
* wymiana kratki wentylacyjnej na nową, kolor biały
* **Instalacja elektryczna**
* Przeróbka instalacji elektrycznej
* montaż dwóch lamp ledowych w łazience i powstałym pomieszczeniu
* **drzwi i ościeżnice**

**Wymiana 4 szt. drzwi wraz z ościeżnicami w tym poszerzenie otworów drzwiowych**

* demontaż 2 szt. drzwi szerokość 60 cm wraz z ościeżnicami stalowymi, (drzwi łazienkowe)
* przygotowanie otworów, tj. poszerzenie otworów pod zamontowanie nowych drzwi 70 cm i ościeżnic,
* montaż drzwi 70 cm wraz z ościeżnicami , drzwi łazienkowe białe 2 szt. kolor biały producent Pol-skone
* demontaż 2 szt. drzwi szerokość 70 cm wraz z ościeżnicami stalowymi
* przygotowanie otworów, tj. poszerzenie otworów pod zamontowanie nowych drzwi 80 cm i ościeżnic, 2 szt.
* montaż drzwi 80 cm wraz z ościeżnicami 2 szt.

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane Producent Pol-skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.

* **Malowanie grzejników i rurek**
* przygotowanie grzejników, rurek:
* oczyszczenie z nawarstwionej farby,
* drobne poprawki
* pomalowanie grzejników, rurek

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

* **montaż włącznika i gniazdek**

**Pomieszczenie 3**

**pomieszczenie o wymiarach:**

**Długość pomieszczenia: 3,95 m**

**Szerokość pomieszczenia - Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**Grzejnik 1 szt. 9 żebrowy**

* **glazura**
* rozebranie ściany obłożonej glazurą (3,95 m +1,05 m) x2,05 grubość 0,18 m
* skucie glazury (3,95x2 x 3,75x 2- 2x 08,1,2 m)
* postawienie ścianki z KG(1,15 m x2 + 2,25 m )x2,50 m
* wyrównanie i przygotowanie ściany pod położenie nowej glazury
* położenie nowej glazury (1,15x 2+ 2,25x 2,50) 2- (2x 0,7x2), (3,95x2 x 3,75x 2)

rozmiar płytek 250 mmx 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

 Fuga- kolor szary

* **otwór drzwiowy i montaż nowych drzwi**
* zamurowanie otworu drzwiowego i wykucie otworu pod drzwi 80 cm w ścianie z korytarza
* montaż drzwi 80 cm wraz z ościeżnicami

 Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.

* **Terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 3,95 x 2,5 m
* wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty warstwa wyrównawcza
* położenie nowej terakoty

gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I, fuga kolor ciemny szary

 **należy uwzględnić dojście do kanału rewizyjnego**

* **drzwi wraz ościeżnicami**
* demontaż 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami stalowymi, (drzwi łazienkowe)
* montaż drzwi 70 cm wraz z ościeżnicami , drzwi łazienkowe białe 2 szt. kolor biały producent Pol- skone
* **grzejników i rurek**
* przygotowanie grzejników, rurek i podokienników (2x 0,5 m)
* drobne poprawki
* pomalowanie grzejników, rurek i podokienników (2x 0,5 m)

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

* **przeróbka i zabudowa wod- kan**
* zabudowa poziomów kanalizacyjnych w podłodze 2(250 cm x 500 cm+50 cm)
* przebudowa instalacji hydraulicznej- rozebranie instalacji hydraulicznej (1,5 x2+ (1,2 m+ 3,2+1 m)
* wykonanie nowych podejść do umywalki do baterii stojącej 1 szt.
* wykonanie nowych podejść do desek kompaktowych 2 szt. 4,5 m
* Montaż drzwiczek rewizyjnych
* **Przebudowa instalacji elektrycznej**
* przełożenie włącznika w wyznaczone miejsce
* montaż włącznika i gniazdek
* Wymiana istniejących lamp na lampy ledowe
* **malowanie ścian i sufitów**

 Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej

* przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,
* dwukrotne malowanie ścian nad glazurą oraz malowanie sufitów

 Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

* **Biały montaż**
* Demontaż istniejącej umywalki i baterii
* Montaż umywalki wraz z syfonem chromowanym

umywalka producent Koło , „Idol 50” z otworem

* montaż baterii stojącej Producent: Armatura Kraków, Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojąca „SELEN”
* demontaż istniejących sedesów
* montaż nowych sedesów kompaktowych 2 szt.

Kompakt WC, Producenta „Koło Idol simple”, odpływ poziomy , zestaw z deską, spłuczka z armaturą 3/6l.

* zawory do spłuczek 2 szt.
* podejścia po kompakty 2 szt.

**Pomieszczenie nr 4**

**pomieszczenie o wymiarach**

**Długość pomieszczenia 3,85m**

**Szerokość pomieszczenia –1,65 m**

 **Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

* **Terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 1,60 m x 3,85 m
* wylewka samopoziomująca i przygotowanie pod matę antystatyczną
* **ściana**
* wyburzenie ściany , 0,9 m x 2,5 m x 0,28 m
* wykonanie podciągu na wysokości 2,10 m, 1,65x 0,25x 0,55m
* **drzwi**
* demontaż drzwi i poszerzenie otworu pod drzwi 90cm
* skucie glazury (2 x3,85 m x 2 x 1,65 m) x 2,1
* **wycięcie kaloryfera**
* **malowanie ścian i sufitów**
* Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitu (3,85 m x 2 + 1,65 x 2,25 – 0,8x 2), i sufitu (3,85 m x 1,65 m)
* Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe
* Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski)
* **Zabudowa wod-kan**
* zabudowa poziomu WOD KAN- 0,3 x 0,3 +1,65
* **wymiana lamp na lampy ledowe**
* **montaż włącznika i gniazdek**

**Pomieszczenie nr 5**

**1 pomieszczenie o wymiarach:**

**Długość pomieszczenia 1,45 m**

**Szerokość pomieszczenia 3,73 m**

**Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**Muszą być spełnione wszystkie standardy dostępności pomieszczeń i urządzeń higieniczno- sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością.**

**łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością**

* **Otwory drzwiowe i montaż drzwi**
* wykucie otworu z korytarza pod drzwi 90 cm grubość 28 cm
* montaż drzwi 90 cm wraz z ościeżnicami

 Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

Producent **Pol-Skone**. Drzwi muszą spełniać standardy **dostępności budynków do potrzeb** **osób z niepełnosprawnościami**. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.

* **Demontaż ościeżnic i zamurowanie otworu**
* Demontaż ościeżnic stalowych
* zamurowanie otworu po drzwiach 80 cm (0,8 x 2) ściana grubość 25 cm
* demontaż ścianki 1,45 x 2m x2 grubość ścianki 16 cm
* **terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 1,45 m x 3,73 m
* wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)
* położenie nowej terakoty oraz cokołów w całym pomieszczeniu

 gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

* **Glazura**
* skucie glazury na ścianie ( 3,73+ 1,45)2 x 2,5 m
* wyrównanie i przygotowanie ściany pod położenie nowej glazury
* położenie nowej glazury, wymiar płytki 0,25m x 0,30 m

rozmiar płytek 250 x 360 mm,

Producent: Domino, płytka ścienna, Gris szary, gatunek I,

 Fuga- kolor szary

* **Przeróbki hydrauliczne**
* przeróbki hydrauliczne- podejście do umywalki 2 x 2m wkute
* zabudowa poziomu kanalizacyjnego (3,73 + 1,45) 0,3 x 0,25
* zabudowa pionu kanalizacyjnego 2,5 x 0,6
* montaż 2 szt. drzwiczek rewizyjnych
* **biały montaż-**
* montaż nowego sedesu kompaktowego 1 szt.

Producent Koło, „NOVA pro bez barier”, zestaw miska kompaktowa lejowa, deska sedesowa z pokrywą

* podejście pod kompakt 1 szt.
* zawory do spłuczek 1 szt.
* podejście pod syfon podtynkowy 1 szt.
* montaż poręczy dla niepełnosprawnych uchylnej 1 szt.
* montaż poręczy dla niepełnosprawnych 1 szt.
* montaż umywalki Producent Koło, „NOVA pro bez barier 55” wraz z syfonem podtynkowym z sitkiem „VIEGA” 1 szt.
* montaż baterii stojącej . Armatura Kraków „MEDICO” z dłuższą wylewką 1 szt.
* montaż poręczy umywalkowej 1 szt.
* **malowanie ścian i sufitów nad płytkami**
* przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,
* dwukrotne malowanie ścian nad glazurą oraz malowanie sufitów

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski)

* **Wymiana kratki wentylacyjnej na nową 1 szt.**
* **montaż włącznika i gniazdek**

**Pomieszczenie nr 6**

**pomieszczenie o wymiarach**

**Długość pomieszczenia 2m**

**Szerokość pomieszczenia 3,90 m**

 **- Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

 **grzejniki 1 szt. 10 żeberek**

* **rozebranie ścianki**
* Rozebranie ścianki długość 1,35 m wysokość 2,10 m grubość 18 cm
* **terakota**
* skucie terakoty w całym pomieszczeniu 2m x 3,90 m
* wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty (warstwa wyrównawcza)
* położenie nowej terakoty oraz cokołów ( wysokość 10 cm)

 gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

* **glazura**
* skucie glazury na ścianie 2,10 (3,90 x 2 + 2m x 2)
* **malowanie ścian i sufitu**
* wyrównanie i przygotowanie ściany
* zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej
* malowanie ścian 3,90 x2 + 2,5m x 2 m oraz sufitu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

* **wymiana drzwi wraz z ościeżnicami**
* demontaż drzwi i ościeżnic stalowych,
* przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,
* montaż drzwi wraz z ościeżnicami
* Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent Pol-Skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.
* **malowanie grzejnika ,rurek i parapetów**
* przygotowanie grzejników, rurek i parapetów: oczyszczenie z nawarstwionej farby,
* drobne poprawki
* pomalowanie grzejników, rurek i parapetów
* farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.
* **przeróbki instalacji hydraulicznej:**
* rozebranie 2 x 2m instalacji hydraulicznej
* wykonanie nowej instalacji 3m x2,
* zawory przelotowe 2 szt. w ścianie
* **zabudowa pionów kanalizacyjnych WOD- KAN**
* zabudowa pionów kanalizacyjnych WOD- KAN 0,40 x 0,20 wysokość 2,5 m, 0,60 x 0,20 wysokość 2,5 m
* montaż drzwiczek rewizyjnych 4 sztuki
* **Biały montaż**
* demontaż miski ustępowej i dolnopłuka
* Montaż Koryto gospodarczego 1 szt. Producent DEANTE „zxy 9969”
* zawór czerpalny pojedynczy
* montaż baterii ścienne, producent: „Armatura Kraków Beryl”, bateria ścienna 1 szt.
* **Wymiana kratki wentylacyjnej na nową** Kratka wentylacyjna kolor biały
* **Wymiana lamp na lampy ledowe ilość 2 szt.**
* **montaż włącznika i gniazdek**

**Pomieszczenie nr 7**

**pomieszczenie o wymiarach:**

 **Długość pomieszczenia 3,65**

**Szerokość pomieszczenia 3,75**

**- Wysokość pomieszczenia - 2,5 m**

**grzejniki 2 szt. 15 żebrowe**

* **rozbiórka pryszniców**
* rozebranie pryszniców z cegly1,10 m x 1,80 m z cegły, 3 sztuki
* **Zabudowa pionów wodno- kanalizacyjnych**
* Zabudowa pionów wodno- kanalizacyjnych 0,40 x 0,20 x 2,5 oraz 0,2 x 0,20 x0,20
* Drzwiczki rewizyjne 2 sztuki
* Demontaż rur średnica 40 cm, długość 1,5 m x 2 oraz 3m x 2
* **terakota**
* skucie posadzki z płytek lastrykowych 3,65 m x 3,75m,
* wyrównanie i przygotowanie podłogi pod położenie nowej terakoty, (warstwa wyrównawcza)
* położenie nowej terakoty oraz cokołów( wysokość 10 cm)

 gres techniczny, gres techniczny, 300x 300 mm IOWA sól- pieprz mat. Paradyż, klasa ścieralności 5 antypoślizgowość R10, gatunek I fuga kolor ciemny szary

* **Kucie glazury i ściany**
* Skucie glazury 1,65(3,75x 2 x2 2,80 +1,80)
* Uzupełnienie tynków po skutych płytkach
* Zeskrobanie starej farby do tynku, położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy tynkarskiej
* Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz niepożądane zabrudzenia (odpryski).

* **Malowanie grzejnika ,rurek i parapetów**
* Malowanie grzejników 2x 15 żeberek, rurek:
* przygotowanie grzejników, rurek i parapetów oczyszczenie z nawarstwionej farby,
* drobne poprawki
* pomalowanie grzejników, rurek
* czyszczenie i szpachlowanie parapetów 1,20 m x 0,20 m

 Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

* **Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami**
* poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie 30 cm o 15 cm,
* montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm. Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane. Producent pol-skone. Kolor drzwi należy dobrać do drzwi znajdujących się w urzędzie.

* **skucie progu betonowego 0,8 x 0,3 x 0,05**
* **remont elektryki, tj. wymiana lamp na lampy ledowe**
* **Montaż nowej kratki wentylacyjnej**
* **Montaż zaworów termostatycznych w ilości 2 sztuk.**
* **montaż włącznika i gniazdek**
* **Zabezpieczenie wniesienie oraz wyniesienie sprzętu i mebli znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach,**
* **Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie remontu,**
* **Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,**
* **Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie urzędu odbywać się musi poza godzinami 7.30-15.30 oraz w dniach wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania niektórych robót uciążliwych w czasie godzin pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i zakresu tych prac.**
* **Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót określonego rodzaju.**
* **Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone,**
* **Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.**