**OA.26.1.23.2019**

**Załącznik Nr 1**

**Do umowy**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest: „Remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach”.**

**Wymiary:**

**Długość korytarza: 64,72 m**

**Szerokość korytarza: 3,65 m**

 **Wysokość korytarza - 2,5 m**

**Wysokość lamperii- 1,4 m**

**Ściany:**

* Zeskrobanie i zmycie starej farby znajdującej się powyżej lamperii
* przygotowanie powierzchni nad lamperią pod malowanie farbami emulsyjnymi poprzez:
* odbicie zniszczonych i odparzonych tynków oraz wykonanie nowych,
* uzupełninie braków i wyrównanie tynków przy osadzonych drzwiach,
* uzupełninie braków i wyrównanie tynków powstałych w wyniku wymiany sieci komputerowej,
* szpachlowanie wyrównawcze na całej długości korytarza,
* usunięcie istniejących listew odbojowych
* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian od wysokości 1,4 m, kolor biały
* Usunięcie (farby olejnej) - wysokość 1,4 m od cokołu,
* wyrównanie powierzchni ścian, wygładzanie tynków szpachlówką mineralną na wysokości 1,4 m od cokołu,
* położenie tynku mozaikowego na gotowym podłożu o uziarnieniu do 2 mm, na wysokości 1,4 m od cokołu, (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

**Sufit:**

* Zeskrobanie i zmycie starej farby
* przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi poprzez:
* uzupełninie braków i wyrównanie tynków,
* szpachlowanie wyrównawcze,
* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

**Zabudowanie ścianki z luksferów ścianką z płyt G-k- 5 m2**

**Dylatacja**

* zabudowanie listwami odbojowymi ( kolor należy dobrać do koloru drzwi),

długość 8,65 m,

**Montaż listew odbojowych z płyty meblowej na ścianie o długości 3,90 m (kolor należy dobrać do koloru drzwi). Szerokość deski 0,27 m**

**Malowanie grzejników i rurek**

* przygotowanie grzejników, rurek:
* oczyszczenie z nawarstwionej farby,
* drobne poprawki
* pomalowanie grzejników, rurek

Farba do kaloryferów i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały

**Wymiana włączników i gniazdek elektrycznych na nowe**

**Zdjęcie i zawieszenie gablot oraz tablic informacyjnych**

**Odnowienie drzwiczek hydrantowych znajdujących się na korytarzu w ilości 2 sztuk**

1. **Zabezpieczenie, wyniesienie oraz wniesienie sprzętu i mebli**
2. **Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie remontu,**
3. **Utrzymanie miejsca prowadzenia prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,**
4. **Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie urzędu odbywać się musi poza godzinami pracy urzędu. Godziny pracy urzędu: 7.30-15.30.**
5. **Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania niektórych robót uciążliwych w czasie godzin pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i zakresu tych prac.**
6. **Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót określonego rodzaju.**
7. **Prace należy dokonywać etapowo ( 3 etapy wskazane przez Zamawiającego).**
8. **Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.**